# Modul: Evidensmotorn (ECM — Evidence & Compliance Matrix)

> **Svensk översättning.** Källan är [evidence-engine.md](evidence-engine.md) (engelska).
> Vid avvikelse gäller det engelska dokumentet.

**Version: ECM v2.0** · ECM är ett eget subsystem — inte en tabell i
databasen — och motorn som styr hela plattformen: den avgör vilken
dokumentation som krävs, när dokumentation saknas, vilken bevisnivå som
uppnåtts, vilka regler som gäller och om ett ärende kan avslutas.
**Systemet kan aldrig skriva en slutsats som ECM inte har godkänt.**

Regelbiblioteket är versionshanterat och skilt från applikationslogiken
(`src/felsokning/ecm.ts`); vyerna anropar bara motorns rena funktioner.

## De sex motorerna

### 1. Evidence Engine
Katalogiserar all bevisning ur händelseloggen. Varje evidenspost får
id, tidpunkt, tekniker, kategori, evidensnivå, sammanfattning och
**innehållshash** — samma post ger alltid samma hash, och den
append-only-låsta loggen (databastriggers) gör varje ändringsförsök
omöjligt.

| Nivå | Typ | Bevisvärde |
| --- | --- | --- |
| E0 | Inget underlag | 0 % |
| E1 | Teknikerns observation | Lågt |
| E2 | Foto | Medel |
| E3 | Video (med ljud — för det som låter eller rör sig) | Högt |
| E4 | Mätvärde | Högt |
| E5 | Diagnosdata/dokument | Mycket högt |
| E6 | Flera oberoende källor | Högsta |

### 2. Rule Engine
Dokumentationskraven: metodikens `krav`-fält per kontroll plus de
automatiska reglerna — *kan det fotograferas → begär foto; låter det →
video med ljud; rör det sig → video; mäts det → mätvärde; visar en
display informationen → fota displayen; finns ett dokument → fota
dokumentet.* Undantagsorsakerna ("Underlag kan inte tas fram") ligger
här.

### 3. Compliance Engine
Ärendetypen styr vilka regler som gäller utöver metodiken. Ärendetyp
väljs i identitetsraden och loggas (`arendetyp_satt`):

| Ärendetyp | Extra krav (v2.0) |
| --- | --- |
| Garanti | Miltal dokumenterat · servicehistorik kontrollerad · claim-/garantinummer |
| Goodwill | Miltal · servicehistorik |
| Försäkring | Skadenummer · bildbevis |
| Reklamation | Historik och tidigare försök kontrollerade |
| Begagnatgaranti | Miltal |

**ECM Knowledge Library är implementerat**: reglerna är deklarativa data
(krav-typ, inte kod) och distribueras från plattformen via
`GET /api/ecm/regler` (`services/plattform/ecm-regler.json` — i klustret
utbytbar via ConfigMap och miljövariabeln `ECM_REGLER_FIL`). Klienten
hämtar paketet vid sidladdning, cachar det och faller tillbaka till sitt
inbyggda standardpaket offline; trasiga paket och okända krav-typer
filtreras. Regelpaketets version följer med i varje spårbarhetspaket.
Nya regler — garantivillkor per tillverkare, försäkringsbolagens krav,
reklamationslagstiftning, OEM-kontrollpunkter — läggs till i driften
utan att applikationen byggs om.

### 4. Validation Engine
Inga påståenden utan underlag, i tre lager: (a) orkesterns grundprompt —
aldrig "OK/kontrollerad/inga fel/åtgärdad" utan evidens, i stället
"Evidens saknas" plus begäran om rätt underlag; (b) projektionerna —
hypoteser kan aldrig bli konstaterade fel; (c) kvalitetsgrinden nedan.

### 5. Completion Engine
Kvalitetsgrinden före slutrapport/avslut — utskriften är spärrad tills
alla obligatoriska rader är gröna:

| Kontroll | Krav |
| --- | --- |
| Fordons-/objektidentifiering verifierad | Obligatorisk |
| Arbetsorder inläst | Rekommenderas |
| Fordonshistorik kontrollerad eller motiverad | Obligatorisk |
| Ingående mätarställning dokumenterad | Obligatorisk |
| Kundens felbeskrivning verifierad | Rekommenderas |
| Kundens besked på åtgärdsförslaget | Obligatoriskt när arbete utförts |
| Åtgärd dokumenterad eller motiverad | Obligatorisk vid avslut |
| Kvalitetskontroll genomförd | Obligatorisk vid avslut efter utförd åtgärd |
| Utgående mätarställning | Obligatorisk vid avslut |
| Metodikens kontroller: evidens eller dokumenterat undantag | Obligatorisk |
| Foton för fotokrävande kontroller | Obligatorisk |
| Ärendetypens compliance-krav | Obligatoriska |
| Teknikerns slutsats signerad | Automatisk vid avslut |
| Evidensnivå över E0 | Obligatorisk |

### 6. Traceability Engine
Varje export bär ett spårbarhetspaket: ECM-version, ärendetyp,
evidensnivå, grindstatus per regel-id och samtliga evidensposter med
hash. Tillsammans med loggen kan varje slutsats härledas: vilken bild →
vilken mätning → vilken tekniker → vilken regel → vilken regelverksversion
→ när.

## Pre-Diagnostic Validation

Ingen felsökning påbörjas förrän grundkontrollerna är genomförda eller
dokumenterat motiverade — metodiken låses upp först därefter:

1. **Fordonshistorik** — systemet hämtar automatiskt organisationens
   tidigare ärenden på samma objekt (regnr/VIN) med deras dokumenterade
   felorsaker (`GET /api/fordon/{identifierare}/historik`; lokala storen
   offline) och visar dem i historiksteget. Teknikern kan koppla
   **orsakskedjan** till det aktuella ärendet med ett tryck ("kopplat
   till tidigare ärende #N — …"), kvitterar kontrollen — eller anger Nej
   med obligatorisk orsak → kvalitetsvarning.
2. **Ingående mätarställning** — instrumentpanelen fotograferas;
   bildtolkningen föreslår värdet, teknikern bekräftar. Fotot blir den
   officiella ingående mätarställningen.
3. **Kundens felbeskrivning verifierad** — ytterligare symptom
   dokumenteras som separata observationer, aldrig hopblandade med
   kundens beskrivning.
4. **Tidiga observationer** — reparationsspår, modifieringar, skador,
   läckage m.m. dokumenteras med foto/observation, eller kvitteras
   "inga ytterligare".

**Utgående mätarställning** fotograferas inför avslut och blir
obligatorisk i grinden när ärendet stängs. Rapporten visar in/ut.

## Symptom Verification Protocol (SVP)

Ett fel diagnostiseras aldrig direkt från en vag kundbeskrivning.
Kedjan är alltid: **dokumenterats → förtydligats → reproducerats eller
dokumenterats som ej reproducerbart.**

- Kundens beskrivning registreras ordagrant vid ärendestart och
  verifieras i pre-diagnostiken; nya symptom blir separata observationer.
- Förtydligandet sker genom metodikens symptomfrågor (när/var/hur/
  förhållanden/frekvens — generiska metodiken har hela SVP-frågesetet).
- **Reproducering** (Ja/Delvis/Nej) dokumenteras innan avslut: Ja kräver
  hur och under vilka förhållanden; Delvis vad som kunde respektive inte
  kunde återskapas; Nej kräver motivering. Systemet skriver aldrig
  "felet konstaterat" utan reproducering eller annan verifiering — i
  stället: *"Kundens beskrivning kunde inte reproduceras under de
  förhållanden som rådde vid undersökningen."* (kodat även i orkesterns
  grundprompt).
- Rapportens beviskedja skiljer alltid: kundens beskrivning →
  verifierad observation → felorsaksanalys → rekommenderad åtgärd.

## Felorsaksanalys (Root Cause Analysis)

Ett ärende avslutas aldrig med enbart "komponent defekt, byt komponent".
Varje konstaterat fel kräver fyra obligatoriska svar:

1. **Konstaterad avvikelse** — kvalitetsregeln avvisar generella
   formuleringar ("trasig", "defekt", "sliten", "behöver bytas") utan
   förklaring.
2. **Mest sannolik orsak** — en eller flera kategorier (normalt slitage,
   materialutmattning, tillverkningsfel, bristande underhåll, felaktig
   tidigare reparation, yttre påverkan, korrosion, överhettning,
   modifiering … samt *Okänd orsak*, som kräver motivering).
3. **Underlag** — minst en evidenskälla, och källan valideras mot
   loggen: "Foto" godtas bara om ett foto faktiskt finns.
4. **Säkerhetsnivå** — hög/medel/låg; vid medel/låg krävs vilka
   ytterligare kontroller som skulle stärka bedömningen.

Avslutsknappen är spärrad tills SVP + felorsaksanalys är dokumenterade,
och kvalitetsgrinden gör båda obligatoriska när ärendet stängs.
Flottdatan är redan igång: **felorsaksstatistiken** i arbetsledarvyn
(`GET /api/statistik/felorsaker`) aggregerar orsakskategorierna över
organisationen — vilka komponenter fallerar av slitage, vilka efter
tidigare reparationer, vilka tyder på konstruktionsproblem.

## Kundgodkännande före arbete

Verkstaden får aldrig utföra föreslaget arbete utan att kundens besked är
registrerat och spårbart:

- **Åtgärdsförslaget** skrivs i guiden (förifyllt ur felorsaksanalysens
  rekommenderade åtgärd) med eventuell uppskattad kostnad, och **visas
  för kunden i Live Share** — det är kunddelbart material.
- **Kundens besked** registreras med utfall (godkänt/avböjt/delvis),
  **kanal** (telefon, på plats, e-post, SMS, delningslänk) och
  motivering vid avböjt/delvis. Loggposten bär vem i verkstaden som tog
  emot beskedet och när.
- **Knappen "Dokumentera utförd åtgärd" är låst** så länge ett förslag
  saknar besked — och förblir låst vid avböjt besked. Vägen "Ingen
  åtgärd utförd" är öppen och hänvisar till det registrerade beskedet.
- Kvalitetsgrinden kräver registrerat besked när arbete utförts, och
  flaggar konflikten *"Utfört arbete trots avböjt åtgärdsförslag"* som
  ett hårt fel.

**Kunden kan svara direkt i sin delningslänk** (`POST /api/delad/{kod}/beslut`)
— den enda skrivande publika vägen i hela API:t, med sex spärrar som var
och en verifieras i integrationstestet:

1. Endast delningar på **kundnivå** (partner-/internlänkar får aldrig
   svara åt kunden) och aldrig återkallade.
2. Ärendets ursprungliga delningskod saknar registrerad nivå och kan inte
   heller svara.
3. Det måste finnas ett åtgärdsförslag att svara på.
4. **Ett besked per ärende** — svaret kan inte ändras i efterhand
   (kontakta verkstaden i stället).
5. Endast `godkant`/`avbojt`/`delvis` plus en kommentar på högst 500
   tecken; inget annat kan skrivas till loggen den vägen.
6. Takt-begränsning per delningskod.

Beskedet loggas som `kundbeslut` med kanal `Delningslänk` och avsändaren
"Kund via delningslänk" — verkstadens egna registreringar (telefon, på
plats …) fungerar precis som förut.

## Åtgärdsfasen (Repair & Verification)

Loopen som symptomverifieringen öppnade sluts här — ett ärende kan inte
avslutas utan att det framgår vad som gjordes och om det hjälpte:

1. **Åtgärd dokumenterad eller motiverad** — antingen vad som faktiskt
   utfördes (med eventuella delar), eller varför ingen åtgärd gjordes
   (kunden avböjde, väntar på reservdel, endast utredning beställd,
   kostnadsförslag lämnat, åtgärd hos annan verkstad).
2. **Kvalitetskontroll** — obligatorisk när en åtgärd faktiskt utförts:
   är symptomet borta, kvarstår det helt eller delvis, eller kunde det
   inte verifieras? Utfallet dokumenteras med hur verifieringen gick
   till (samma förhållanden som symptomet reproducerades under).

Kvarstående symptom döljs aldrig: grinden skriver ut att ärendet inte
bör avslutas som åtgärdat. Avslutsknappen är spärrad tills kedjan
**symptomverifiering → felorsaksanalys → åtgärd → kvalitetskontroll** är
komplett, och rapporten redovisar den i egna avsnitt.

## Ärendeidentitet (Case Identity & Vehicle Context)

Fordonsobjektet är den röda tråden: identiteten registreras **en gång**
(normalt via arbetsorderskanningen, som nu även läser claim-/garantinummer
och skadenummer) och återanvänds sedan överallt:

- **Identitetsrad i arbetsytan** — AO, claim, skadenummer, fordon, regnr,
  VIN, miltal, ansvarig tekniker + ärendetypsval.
- **Live Share** — låst panel överst med fordon, referenser och status,
  härledd ur det nivåfiltrerade underlaget.
- **Slutrapportens första sida** — Ärendeinformation + Fordonsinformation
  automatiskt.
- **Exporten** — identitet + spårbarhetspaket i varje JSON.

## Terminologi

Produkten beskrivs aldrig som en "AI-app" utan som ett **evidensbaserat
diagnossystem** / **intelligent beslutsstöd**. I användargränssnitt och
dokument används *systemet, analysen, bedömningen, tolkningen,
bildtolkningen, beslutsstödet, regelmotorn* — inte "AI", om det inte är
tekniskt nödvändigt.
